{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Devis à remplir","Devis final","(aide - calcul de prix)","(aide - exemple de calcul)"],"not_rendered":{"images":1,"macros":1,"defined_names":4,"comments":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Devis à remplir","index":0,"n_rows":431,"n_cols":7,"rows_kept":431,"merged":[[0,7,0,22],[1,0,1,5],[2,0,2,4],[3,0,3,5],[4,0,4,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[34,1,34,4],[35,1,35,4],[36,1,36,4],[61,1,61,4],[62,1,62,4],[63,1,63,4],[94,1,94,4],[95,1,95,4],[96,1,96,4],[115,1,115,4],[148,1,148,4],[149,1,149,4],[150,1,150,4],[157,1,157,4],[158,1,158,4],[161,1,161,4],[162,1,162,4],[173,1,173,4],[174,1,174,4],[175,1,175,4],[178,1,178,4],[180,0,180,4],[189,0,189,4],[204,2,204,3]]}
["N°","Désignation","Unité","Quantité","PU HT","Montant HT","Taux TVA"]
[]
["Comment utiliser cet outil ? C'est simple !\n - Dépliez les catégories à compléter en appuyant sur les boutons \"+\" sur le bord gauche de l'écran.\n - Remplissez les cases vertes des lignes qui concernent votre prestation, et détaillez les\n   descriptions si besoin. Attention : vous ne pouvez cliquer que sur les cases à modifier.\n   (Astuce : laissez votre souris sur les cases avec un triangle dans le coin supérieur droit pour voir s'afficher une aide).\n    (Attention : le taux normal de TVA de 20 % s'applique dans la majorité des cas. Pour savoir si certaines prestations\n    bénéficient d'une TVA à taux réduit, vous pouvez vous référer au guide Unep sur la TVA ou contacter le SVP fiscal).\n   (Pour rappel : les prix des prestations de la catégorie \"Prix pour mémoire\" ne sont pas comptabilisés dans le total).\n - Cliquez sur le bouton de mise en page au bas du tableau (ligne 200).\n - Allez dans l'onglet \"Devis final\" pour remplir l'en-tête et les CGV en bas de page (n'oubliez pas de\n   supprimer les aides en vert) et imprimer le devis.\n   (Pour information : appuyer de nouveau sur le bouton de mise en page ne modifie que les lignes de prestations,\n    vos en-têtes et CGV personnalisées ne sont pas supprimées).\nEn cas de problème, vous pouvez retélécharger ce fichier sur le site de l'Unep."]
[]
["Entretien et maintenance",{"$nulls":4},{"$f":"IF(MAX(F7:F178)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[]
[null,"Entretien des arbres",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F9:F34)<>0,\"A\",0)","v":0}]
["PC","Adéquation des préconisations formulées avec les attentes du client",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F9:F34)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Bêchage du sol","UNITE",null,null,{"$f":"E9*D9","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : bêchage des pieds d'arbres.\nPrécisions :  () interventions par an ; sur 7 à 15 cm ; à éviter sur sol battant.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F9<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Binage/sarclage du sol","UNITE",null,null,{"$f":"E11*D11","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : binage mécanique du sol autour des arbres ;  élimination/maintien sur place des détritus herbeux.\nPrécisions :  () interventions par an ; sur 1 à 5 cm ; à éviter sur sol battant.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F11<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Renouvellement du paillis","m²",null,null,{"$f":"E13*D13","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : enfouissement du paillis dégradé ; apport de paillis.\nPrécisions : paillis de type ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F13<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Apport d'amendements","m²",null,null,{"$f":"E15*D15","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic ; épandage de l'amendement selon son type.\nPrécisions : type d'amendement () fourni ; dosage de () g par m².",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F15<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Apport d'engrais","m²",null,null,{"$f":"E17*D17","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic ; épandage d'engrais selon son type.\nPrécisions : type d'engrais () fourni ; dosage de () g par m².",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F17<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Arrosage manuel","UNITE",null,null,{"$f":"IF(SUM(F20:F20)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Étape : arrosage des plantes à l'aide de ().\nPrécisions : () interventions par an ; utilisation d'un point d'eau à () m des arbres à arroser.",{"$nulls":3},{"$f":"E20*D20","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Désherbage manuel","m²",null,null,{"$f":"E21*D21","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : désherbage manuel du pied d'arbre ; évacuation des plantes adventices.\nPrécisions : () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F21<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Désherbage chimique","m²",null,null,{"$f":"E23*D23","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : désherbage chimique du pied d'arbre.\nPrécisions : type de matériel utilisé () ; type de produit utilisé () ; () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F23<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Dessouchage","UNITE",null,null,{"$f":"E25*D25","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : opération de dessouchage selon son type ; ramassage et évacuation des déchets verts ; remplissage du trou le cas échéant.\nPrécisions : dessouchage du type () ; diamètre de la souche () m ; comblement par matériaux du site privilégié.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F25<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Dévitalisation","UNITE",null,null,{"$f":"E27*D27","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : opération de dévitalisation selon son type ; épandage (avec/sans broyage) / ramassage et évacuation des déchets verts après dépérissement.\nPrécision : dévitalisation de type ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F25<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Protection du tronc","UNITE",null,null,{"$f":"E29*D29","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic ; mise en place de la protection du tronc ; suivi et entretien du dispositif de protection.\nPrécisions : type de protection ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F29<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Suivi sanitaire","FORFAIT",null,null,{"$f":"E31*D31","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : inspection des végétaux ; diagnostic des bioagresseurs éventuels.\nPrécisions : () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F31<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Mise en œuvre d'un traitement phytopharmaceutique","UNITE",null,null,{"$f":"E33*D33","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : pulvérisation du produit de traitement selon son type.\nPrécisions : type de traitement () homologué.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F33<>0,\"A\",0)","v":0}]
["PC","Application de produits par un personnel formé",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F33:F34)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Opérations de taille et abattage (arbres et arbustes)",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F38:F61)<>0,\"A\",0)","v":0}]
["PC","Adéquation des préconisations formulées avec les attentes du client\nRéalisation des démarches administratives nécessaires\nÉvaluation des risques et sécurisation du chantier et du poste de travail",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F38:F61)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Taille de formation","H/UNITE",null,null,{"$f":"E38*D38","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; opération de taille ; épandage (avec/sans broyage) / ramassage et évacuation des résidus de taille.\nPrécisions : nombre d'heures de travail nécessaires ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F38<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Taille d’entretien","H/UNITE",null,null,{"$f":"E40*D40","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; opération de taille ; épandage (avec/sans broyage) / ramassage et évacuation des résidus de taille.\nPrécisions : nombre d'heures de travail nécessaires ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F40<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Taille d'adaptation","H/UNITE",null,null,{"$f":"E42*D42","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; opération de taille ; épandage (avec/sans broyage) / ramassage et évacuation des résidus de taille.\nPrécisions : nombre d'heures de travail nécessaires ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F42<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Taille de conversion","H/UNITE",null,null,{"$f":"E44*D44","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; opération de taille ; épandage (avec/sans broyage) / ramassage et évacuation des résidus de taille.\nPrécisions : conversion d'une forme () à une forme () ; nombre d'heures de travail nécessaires ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F44<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Taille de restructuration","H/UNITE",null,null,{"$f":"E46*D46","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; opération de taille ; épandage (avec/sans broyage) / ramassage et évacuation des résidus de taille.\nPrécisions : nombre d'heures de travail nécessaires ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F46<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Taille de prévention des risques","H/UNITE",null,null,{"$f":"E48*D48","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; opération de taille ; épandage (avec/sans broyage) / ramassage et évacuation des résidus de taille.\nPrécisions : nombre d'heures de travail nécessaires ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F48<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Taille d’éclaircissage","H/UNITE",null,null,{"$f":"E50*D50","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; opération de taille ; épandage (avec/sans broyage) / ramassage et évacuation des résidus de taille.\nPrécisions : nombre d'heures de travail nécessaires ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F50<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Taille sanitaire","H/UNITE",null,null,{"$f":"E52*D52","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; opération de taille ; épandage (avec/sans broyage) / ramassage et évacuation des résidus de taille.\nPrécisions : nombre d'heures de travail nécessaires ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F52<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Protection des plaies de taille","UNITE",null,null,{"$f":"E54*D54","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; mise en œuvre de la protection.\nPrécisions : type de technique () et type de produit éventuel ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F54<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Abattage","H/UNITE",null,null,{"$f":"E56*D56","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; opération d'abattage selon son type ; ramassage et évacuation des déchets verts.\nPrécisions : type d'abattage () ; diamètre de () cm ; nombre d'heures de travail nécessaires ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F56<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Taille de haies","ml/m²",null,null,{"$f":"E58*D58","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; opération de taille sur trois faces ; épandage (avec/sans broyage) / ramassage et évacuation des résidus de taille.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F58<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Taille de plantes grimpantes","m²",null,null,{"$f":"E60*D60","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; opération de taille ; épandage / ramassage et évacuation des résidus de taille.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F60<>0,\"A\",0)","v":0}]
["PC","Vérification de la qualité du travail et de sa conformité avec le diagnostic initial\n(coupes nettes selon les bons angles, absence de charpentières mortes dans l'arbre ou de branches perchées)",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F38:F61)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Entretien des arbustes",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F65:F94)<>0,\"A\",0)","v":0}]
["PC","Adéquation des préconisations formulées avec les attentes du client\nChoix du mode de gestion avec le client",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F65:F94)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Bêchage du sol au pied des haies","ml",null,null,{"$f":"E65*D65","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : bêchage des pieds des haies.\nPrécisions :  () interventions par an ; sur 7 à 15 cm ; à éviter sur sol battant.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F65<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Bêchage du sol au pied des massifs","m²",null,null,{"$f":"E67*D67","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : bêchage des pieds des massifs.\nPrécisions :  () interventions par an ; sur 7 à 15 cm ; à éviter sur sol battant.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F67<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Bêchage du sol au pied des arbustes","UNITE",null,null,{"$f":"E69*D69","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : bêchage des pieds des arbustes.\nPrécisions :  () interventions par an ; sur 7 à 15 cm ; à éviter sur sol battant.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F69<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Binage/sarclage du sol au pied des haies","ml",null,null,{"$f":"E71*D71","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : binage mécanique du sol autour des haies  ;  élimination/maintien sur place des détritus herbeux.\nPrécisions :  () interventions par an ; sur 1 à 5 cm ; à éviter sur sol battant.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F71<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Binage/sarclage du sol au pied des masifs","m²",null,null,{"$f":"E73*D73","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : binage mécanique du sol autour des massifs  ;  élimination/maintien sur place des détritus herbeux.\nPrécisions :  () interventions par an ; sur 1 à 5 cm ; à éviter sur sol battant.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F73<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Binage/sarclage du sol au pied des arbustes","UNITE",null,null,{"$f":"E75*D75","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : binage mécanique du sol autour des arbustes  ;  élimination/maintien sur place des détritus herbeux.\nPrécisions :  () interventions par an ; sur 1 à 5 cm ; à éviter sur sol battant.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F75<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Renouvellement du paillis","m²",null,null,{"$f":"E77*D77","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : enfouissement du paillis dégradé ; apport de paillis.\nPrécisions : paillis de type ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F77<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Apport d'amendements","m²",null,null,{"$f":"E79*D79","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic ; épandage de l'amendement selon son type.\nPrécisions : type d'amendement () fourni ; dosage de () g par m².",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F79<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Apport d'engrais","m²",null,null,{"$f":"E81*D81","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic ; épandage d'engrais selon son type.\nPrécisions : type d'engrais () fourni ; dosage de () g par m².",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F81<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Entretien des plantes couvre-sol","m²",null,null,{"$f":"E83*D83","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : taille des plantes ; désherbage ; ramassage et évacuation des déchets verts.\nPrécisions :  () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F83<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Arrosage manuel","UNITE",null,null,{"$f":"E85*D85","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étape : arrosage des plantes à l'aide de ().\nPrécisions : () interventions par an ; utilisation d'un point d'eau à () m des arbres à arroser.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F85<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Désherbage manuel","m²",null,null,{"$f":"E87*D87","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : désherbage manuel en pied d'arbuste ; évacuation des plantes adventices.\nPrécisions : () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F87<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Désherbage chimique","m²",null,null,{"$f":"E89*D89","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : désherbage chimique en pied d'arbuste.\nPrécisions : type de matériel utilisé () ; type de produit utilisé () ; () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F89<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Suivi sanitaire","FORFAIT",null,null,{"$f":"E91*D91","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : inspection des végétaux ; diagnostic des bioagresseurs éventuels.\nPrécisions : () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F91<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Mise en œuvre d'un traitement phytopharmaceutique","UNITE",null,null,{"$f":"E93*D93","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : pulvérisation du produit de traitement selon son type.\nPrécisions : type de traitement () homologué.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F93<>0,\"A\",0)","v":0}]
["PC","Application de produits par un personnel formé",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F93:F94)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Entretien des plantes annuelles, bisanuelles, vivaces et bulbeuses",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F98:F115)<>0,\"A\",0)","v":0}]
["PC","Vérification du bon développement des végétaux et de la conformité du massif par rapport au plan de plantation",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F98:F115)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Bêchage du sol","m²",null,null,{"$f":"E98*D98","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : bêchage autour des plantes.\nPrécisions :  () interventions par an ; sur 7 à 15 cm ; à éviter sur sol battant.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F98<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Binage/sarclage du sol","m²",null,null,{"$f":"E100*D100","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : binage mécanique du sol autour des plantes ;  élimination/maintien sur place des détritus herbeux.\nPrécisions :  () interventions par an ; sur 1 à 5 cm ; à éviter sur sol battant.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F100<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Renouvellement du paillis","m²",null,null,{"$f":"E102*D102","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : enfouissement du paillis dégradé ; apport de paillis.\nPrécisions : paillis de type ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F102<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Nettoyage","m²",null,null,{"$f":"E104*D104","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic ; coupe des fleurs fanées, des tiges à ôter, des adventices... ; ramassage et élimination des déchets verts.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F104<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Pincements des annuelles","m²",null,null,{"$f":"E106*D106","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic ; opération de taille ; ramassage et évacuation des déchets verts.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F106<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Tuteurage","UNITE",null,null,{"$f":"E108*D108","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic ; mise en place du tuteur sur les tiges et hampes florales les nécessitant.\nPrécisions : tuteur de type () en matériaux ().",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F108<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Apport d'amendements","m²",null,null,{"$f":"E110*D110","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic ; épandage de l'amendement selon son type.\nPrécisions : type d'amendement () fourni ; dosage de () g par m².",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F110<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Apport d'engrais","m²",null,null,{"$f":"E112*D112","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic ; épandage d'engrais selon son type.\nPrécisions : type d'engrais () fourni ; dosage de () g par m².",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F112<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Arrosage manuel","UNITE",null,null,{"$f":"IF(SUM(F115:F115)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Étape : arrosage des plantes à l'aide de ().\nPrécisions : () interventions par an ; utilisation d'un point d'eau à () m des arbres à arroser.",{"$nulls":3},{"$f":"E115*D115","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Entretien des gazons",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F117:F148)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Tonte avec mulching","m²",null,null,{"$f":"E117*D117","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; tonte ; finitions des surfaces difficiles d'accès ; répartition des déchets de tonte sur la surface.\nPrécisions :  () interventions par an ; hauteur de coupe des feuilles () cm ; type de tondeuse () ; sur sol ressuyé.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F117<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Tonte avec ramassage","m²",null,null,{"$f":"E119*D119","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; tonte ; finitions des surfaces difficiles d'accès ; ramassage et évacuation des déchets de tonte.\nPrécisions :  () interventions par an ; hauteur de coupe des feuilles () cm ; type de tondeuse () ; sur sol ressuyé.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F119<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Découpe des bordures","ml",null,null,{"$f":"E121*D121","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : découpe des bordures selon le tracé initial.\nPrécisions : () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F121<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Aération","m²",null,null,{"$f":"E123*D123","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; aération du gazon.\nPrécisions : () interventions par an ; type de matériel d'aération () ; sur sol ressuyé.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F123<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Décompactage","m²",null,null,{"$f":"E125*D125","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; décompactage du gazon.\nPrécisions : () interventions par an ; type de matériel d'aération () ; sur 5 à 15 cm.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F125<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Défeutrage","m²",null,null,{"$f":"E127*D127","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; défeutrage du gazon.\nPrécisions : () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F127<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Regarnissage","m²",null,null,{"$f":"E129*D129","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; regarnissage du gazon.\nPrécisions : type de semis () ; dose de semis () kg/ha ; () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F129<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Roulage","m²",null,null,{"$f":"E131*D131","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; opération de roulage.\nPrécisions : sur sol ressuyé.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F131<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Sablage","m²",null,null,{"$f":"E133*D133","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; aération/décompactage/scarification/ø ;  sablage ; balayage manuel/mécanique.\nPrécisions : type de sable () ; concentration de () l/m².",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F133<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Scarification","m²",null,null,{"$f":"E135*D135","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic préalable ; tonte à 2 cm (non inclus) ; scarification du gazon ; évacuation des déchets.\nPrécisions : profondeur de () cm.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F135<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Apport d'amendements","m²",null,null,{"$f":"E137*D137","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic ; épandage de l'amendement selon son type.\nPrécisions : type d'amendement () fourni ; dosage de () g par m².",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F137<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Apport d'engrais","m²",null,null,{"$f":"E139*D139","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : diagnostic ; épandage d'engrais selon son type.\nPrécisions : type d'engrais () fourni ; dosage de () g par m².",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F139<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Désherbage manuel","m²",null,null,{"$f":"E141*D141","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : désherbage manuel du pied d'arbre ; évacuation des plantes adventices.\nPrécisions : () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F141<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Désherbage chimique","m²",null,null,{"$f":"E143*D143","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : désherbage chimique du pied d'arbre.\nPrécisions : type de matériel utilisé () ; type de produit utilisé () ; () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F143<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Suivi sanitaire","FORFAIT",null,null,{"$f":"E145*D145","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : inspection des végétaux ; diagnostic des bioagresseurs éventuels.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F145<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Mise en œuvre d'un traitement phytopharmaceutique","UNITE",null,null,{"$f":"E147*D147","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : pulvérisation du produit de traitement selon son type.\nPrécisions : type de traitement () homologué.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F147<>0,\"A\",0)","v":0}]
["PC","Application de produits par un personnel formé",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F147:F148)<>0,\"A\",0)","v":0}]
["PC","Établissement régulier d'un constat des opérations d'entretien effectuées",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F117:F148)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Maintenance des systèmes d'arrosage",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F152:F157)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Opérations de maintenance préventive courante","FORFAIT",null,null,{"$f":"E152*D152","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : contrôle de l'étanchéité des réseaux primaires ; vérification du réseau ; maintenance des éléments du système ; réglages de la programmation et vérification des systèmes électriques.\nPrécisions : () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F152<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Mise en hivernage","FORFAIT",null,null,{"$f":"E154*D154","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : arrêt et mise hors tension des systèmes électriques ; coupure d'eau ; vidange des canalisations ; recherche des fuites éventuelles ; démontage des filtres ; maintenance des éléments du système et protection des disconnecteurs et des compteurs contre le gel.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F154<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Remise en service après hivernage","FORFAIT",null,null,{"$f":"E156*D156","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : mise en eau des circuits hydrauliques ; vérification du fonctionnement et du bon état du réseau ; maintenance des éléments du système ; réglages de la programmation et vérification des systèmes électriques.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F156<>0,\"A\",0)","v":0}]
["PC","Consignation des actions hydrauliques, mécaniques et électriques effectuées dans une fiche de suivi",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F152:F157)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Ramassage des feuilles",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F160:F161)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Ramassage des feuilles","m²",null,null,{"$f":"E160*D160","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : ramassage et évacuation des feuilles ; évacuation spécifique des déchets.\nPrécisions :  () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F160<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Gestion des adventices sur surfaces minéralisées",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F164:F173)<>0,\"A\",0)","v":0}]
["PC","Utilisation des produits selon les préconisations des fournisseurs (archivées)",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F166:F173)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Désherbage manuel","m²",null,null,{"$f":"E164*D164","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : désherbage manuel ; évacuation des plantes adventices.\nPrécisions : () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F164<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Désherbage mécanique","ml",null,null,{"$f":"E166*D166","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : désherbage mécanique ; évacuation des plantes adventices.\nPrécisions : type de matériel utilisé () ; () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F166<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Désherbage thermique - flamme","m²",null,null,{"$f":"E168*D168","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : désherbage thermique (gaz).\nPrécisions : type de matériel utilisé () ; () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F168<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Désherbage thermique - eau chaude, vapeur","m²",null,null,{"$f":"E170*D170","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : désherbage thermique.\nPrécisions : type de matériel utilisé () ; () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F170<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Désherbage chimique","m²",null,null,{"$f":"E172*D172","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : désherbage chimique.\nPrécisions : type de matériel utilisé () ; type de produit utilisé () ; () interventions par an.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F172<>0,\"A\",0)","v":0}]
["PC","Application de produits par un personnel formé",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F172:F173)<>0,\"A\",0)","v":0}]
["PC","Contrôle de l'intégralité de l'ouvrage",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F164:F173)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Ecopastoralisme",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F177:F178)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Ecopastoralisme","Ha/mois",null,null,{"$f":"E177*D177","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Étapes : étude ; installation des clôtures et des éléments d'alimentation et d'abri le cas échéant ; transport ; suivi des animaux.\nPrécisions : espèces animales (), sur une surface de () ha et pour une durée de () mois.",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F177<>0,\"A\",0)","v":0}]
["PC","Suivi de l'identification des animaux\nVérification de la bonne adaptation de la charge par rapport aux objectifs d'entretien et aux besoins des animaux\nPrésence des éléments nécessaires au bien-être animal",{"$nulls":3},{"$f":"IF(SUM(F177:F178)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[]
["Déchets",{"$nulls":4},{"$f":"IF(MAX(F182:F184)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Tri et évacuation de déchets","m3/Tonne",null,null,{"$f":"E182*D182","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Tri et évacuation des déchets de type () vers un point de collecte (raison sociale, adresse et type d'installation).",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F182<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Tri et évacuation de déchets","m3/Tonne",null,null,{"$f":"E184*D184","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Tri et évacuation des déchets de type () vers un point de collecte (raison sociale, adresse et type d'installation).",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F184<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Tri et évacuation de déchets","m3/Tonne",null,null,{"$f":"E186*D186","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Tri et évacuation des déchets de type () vers un point de collecte (raison sociale, adresse et type d'installation).",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F186<>0,\"A\",0)","v":0}]
[null,"Déchets valorisés sur site","m3/Tonne",null,null,{"$f":"E188*D188","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[]
["Prix pour mémoire",{"$nulls":4},{"$f":"IF(MAX(F191:F193)<>0,\"A\",0)","v":0}]
[{"$nulls":5},{"$f":"E191*D191","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[{"$nulls":5},{"$f":"E192*D192","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[{"$nulls":5},{"$f":"E193*D193","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[]
[null,null,"Base HT","Taux TVA","Montant TVA"]
[null,null,{"$f":"SUMIF(G119:G178,\"20%\",F119:F178)","v":{"v":0,"d":"0.00 "}},{"v":0.2,"d":"20.0%"},{"$f":"C196+(C196*D196)","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,null,{"$f":"SUMIF(G119:G178,\"10%\",F119:F178)","v":{"v":0,"d":"0.00 "}},{"v":0.1,"d":"10.0%"},{"$f":"C197+(C197*D197)","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,null,{"$f":"SUMIF(G119:G178,\"5,5%\",F119:F178)","v":{"v":0,"d":"0.00 "}},{"v":0.055,"d":"5.5%"},{"$f":"C198+(C198*D198)","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,null,{"$f":"SUMIF(G119:G178,\"0%\",F119:F178)","v":{"v":0,"d":"0.00 "}},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"Total HT",{"$f":"SUM(C196:C199)","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[{"$nulls":3},"Total TVA",{"$f":"SUM(E196:E199)","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[{"$nulls":3},"Total TTC",{"$f":"E202+E201","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[]
[null,null,"Net à payer en Euros",null,{"$f":"E203","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[]
[]
[null,null,"bouton_macro"]
{"$rows_empty":217}
[null,null,"NE PAS MODIFIER !"]
[null,null,"TVA"]
[null,null,{"v":0.2,"d":"20.0%"}]
[null,null,{"v":0.1,"d":"10.0%"}]
[null,null,{"v":0.055,"d":"5.5%"}]
[null,null,{"v":0,"d":"0.0%"}]

{"sheet":"Devis final","index":1,"n_rows":214,"n_cols":7,"rows_kept":214,"merged":[[0,0,7,6],[8,0,8,6],[9,0,13,1],[9,2,13,6],[14,0,26,6],[27,0,28,6],[30,7,30,22],[43,4,43,5],[45,0,94,6],[95,0,95,6],[96,0,144,1],[96,2,144,6],[145,0,194,1],[145,2,194,6],[195,0,212,1],[195,2,212,6],[213,0,237,6]]}
["Nom de l’entreprise du paysage\nForme sociale et capital de la société\nNuméro siren et Greffe de rattachement\nSiège social\n\nN° de TVA intracommunautaire\nTéléphone / Fax\nEmail\n\n\n\n"]
{"$rows_empty":7}
["DEVIS"]
[null,null,"Identification du client (nom, adresse)\nNom de l’interlocuteur\nNuméro de TVA Intracommunautaire (si professionnel)\n\nDate et lieu d’émission du devis"]
[]
[]
[]
[]
["Référence du dossier\nNuméro du devis\nNuméro du client\nNom de l’interlocuteur dans l’entreprise du paysage (obligatoire si Qualicert)\nAdresse du lieu d’intervention (A préciser)\n\nPériode de validité du devis à compter de sa date d’émission (A préciser)\nDevis payant : montant (si c’est le cas)\n\n(Si client particulier) Rappel : Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande."]
{"$rows_empty":12}
["Intitulé exacte de la prestation :\n\nExemples :\n\n1/ – Pose d’un portail en aluminium (référence XXXXX ) blanc (référence XXXXX)  - mesures - avec réalisation des opérations suivantes : ragréage, pose d’une dalle, pose des poteaux, fourniture du portail et des matériaux….., (NB : si portail acheté sur catalogue, joindre au dossier la photo et référence du portail signé par le client).\n\n2/ – Pose d’un portail en aluminium - mesures - avec réalisation des opérations suivantes :\nragréage, pose d’une dalle, pose des poteaux, sans fourniture du portail…. - La pose du portail se fait sous réserve de la fourniture de la notice de montage"]
[]
[{"$nulls":6},{"$f":"MATCH(\"LIMITE\",A1:A899,0)","v":32}]
["N°","Désignation","Unité","Quantité","PU HT","Montant HT","Taux TVA"]
["LIMITE"]
[]
[{"$nulls":4},"Base HT","Taux TVA","Montant TVA"]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00 "},{"v":0.2,"d":"20.0%"},{"$f":"E35+(E35*F35)","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00 "},{"v":0.1,"d":"10.0%"},{"$f":"E36+(E36*F36)","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00 "},{"v":0.055,"d":"5.5%"},{"$f":"E37+(E37*F37)","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00 "},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[{"$nulls":5},"Total HT",{"$f":"SUM(E35:E38)","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[{"$nulls":5},"Total TVA",{"$f":"SUM(G35:G38)","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[{"$nulls":5},"Total TTC",{"$f":"G41+G40","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[]
[{"$nulls":4},"Net à payer en EUROS",null,{"$f":"G42","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[]
["Conditions de vente / livraison / prestation de services : (À préciser)\n\n- Modalités et modes de paiement : Paiement possible par : Chèque, carte de paiement, prélèvement, virement, titre interbancaire de paiement (A définir). Il est possible de prévoir : un acompte et/ou un versement à chaque étape de la prestation. En cas d’acompte par exemple : 30 % de la somme TTC totale sera versée par le client à la signature du présent devis. A défaut, l’entreprise du paysage ne débutera pas ses prestations. L’acompte, n’étant pas une possibilité de dédit, ne pourra jamais faire l’objet d’un remboursement.\n\n- Escompte pour paiement anticipé : (si pas d’escompte indiquer néant) – ne concerne que les professionnel).\n\n- Date de paiement : (A préciser)\n\n- Pénalités de retard : % des pénalités + 40 € au titre des frais de recouvrement (uniquement entre professionnels)\n\n- Garanties : exemple : reprise des végétaux  - Nature et durée\n\n- Assurances : Nature et durée (A préciser) exemple : « Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de …………………… (nom de de l’assureur) ………………………………………………………. (adresse postale), téléphone : ………………………, valable en (secteur géographique couvert) ».\n\n- Le présent devis est réalisé sous réserve des constatations qui seront réalisées lors de la mise en œuvre des prestations. En cas de nécessité de modification des prestations, l’entreprise du paysage en informera son client, pour formaliser un nouveau devis. Les travaux seront suspendus pendant cette période de préparation de ce nouveau devis.\n\n- Tout plan et étude remis dans le cadre des échanges entre l’entreprise du paysage et son client / prospect ne pourront être exploités, divulgués ou reproduits, en partie ou en totalité, que par l’entreprise du paysage émettrice desdits documents. A défaut, le client / prospect s’engage à verser une indemnité pour toute utilisation totale ou partiel des documents équivalente à 20% du montant TTC du devis de l’entreprise du paysage liés aux plans ou études produits. A défaut de devis, l’entreprise du paysage transmettra une facture basée sur le coût horaire.\n\nLa signature du présent devis vaut acceptation des conditions générales figurant au dos et qui sont signées par l’entreprise du paysage et son client.\n\n\n\nSignature de l’entreprise du paysage                                            Signature du client professionnel\n                                                                                                                      Date\n                                                                                                                      Bon pour accord\n\n\n                                                                                             Ou\n                                                                                         \n\nSignature de l’entreprise du paysage                                              Signature du client particulier\n                                                                                                                        Devis reçu avant l’exécution des travaux*\n                                                                                                                        Date*\n                                                                                                                        Bon pour accord*\n\n\n* mentions manuscrites obligatoires"]
{"$rows_empty":49}
["CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE PRESTATION DE SERVICES"]
["Le présent contrat est conclu entre un professionnel  ………….………………….............................................................................................…… \nsis ……. rue …………………....................................................... ville …...............…...…\nimmatriculé au RCS de .…..…............... sous le numéro ……..…..............................\nou un consommateur M. ou Mme ………....................................…… domicilié(e) au\n……..… rue ……………………….........................................…… ville …………..............\nayant passé la commande (ci-après « le CLIENT »)\net …………………………………………….……………….................................................\nsis …… rue ………………………………………………….....… ville .............................\nimmatriculée au RCS de …….....……… sous le numéro ……….......………………\n(ci-après « le Prestataire »).\n\nLes présentes conditions générales (CGV) s’appliquent à tous les contrats de ventes de produits et de prestations de services d’aménagement paysagers conclus et/ou exécutés par le prestataire, en France. Elles remplacent et annulent les conditions générales dont la date d’édition est antérieure et seront remplacées par toute édition postérieure. Les parties conviennent que leurs relations seront exclusivement régies par les présentes, quelles que soit les clauses pouvant figurer sur les documents du client, et notamment ses conditions générales d’achat. Toute modification des présentes conditions générales souhaitée par le CLIENT doit faire l’objet d’une demande écrite de sa part au plus tard lors de l’acceptation du devis et doit en outre être acceptée par le prestataire par écrit pour pouvoir lui être opposable. En cas de conflit entre les présentes conditions générales et les conditions particulières portées sur les devis ou tout autre document accepté par les deux parties, les conditions particulières primeront.\n\n1) Loi applicable – Tribunaux compétents \nLe présent contrat et les opérations qui en découlent sont soumis à la loi française. Les CGV sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.\nPour les clients professionnels, il est convenu que le tribunal du lieu du siège social de la société prestataire sera seul compétent en cas de litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites. \nPour les CLIENTS consommateurs, les litiges qui n’auraient pas pu être résolus à l’amiable seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.\n\n2) Devis\nLe prestataire établit un devis écrit répondant au besoin formulé par le CLIENT. \nLe devis est élaboré gratuitement sauf lorsque le CLIENT aura été informé préalablement à son élaboration que celui-ci est payant.\nSauf indication contraire dans le devis, celui-ci :\n     -     est valable . . . . . mois à compter de la date de son établissement par le prestataire et n’inclut que les prestations et produits qui y sont décrits.\n     -     est établi sur la base du taux de TVA applicable au moment de la signature ; toute variation de ce taux découlant des dispositions législatives ou règlementaires à venir sera répercutée au CLIENT..\n     -     n’inclut pas les prestations préparatoires et accessoires aux prestations et produits décrits telles que les études, analyses des sols, etc.\n     -     s’entend pour l’exécution des travaux qui y sont décrits dans des conditions normales, à l’exclusion de prestations imposées par des conditions imprévues (nécessité de briser des enrochements, de dépolluer des sols, etc.)\n     -     n’inclut pas les demandes d’autorisation exigées par des règles d’urbanisme ou des règlements de copropriété ou enfin par mesure de sécurité. Il appartient donc au CLIENT de s’informer et de réaliser toute formalité pour obtenir les autorisations, sous sa seule responsabilité.\n\n3) Commande – Formation du contrat\nLe contrat est définitivement formé dès l’acceptation, sans réserve ni modification, du devis par le CLIENT. Toute demande de modification d’un devis, faite par observation sur celui-ci ou par tout autre moyen, constituera un obstacle à la formation du contrat sur la base du devis modifié et donnera lieu à l’établissement, par le prestataire, d’un devis modificatif. Le contrat ne sera alors valablement formé que si le devis modificatif est accepté par le CLIENT. L’acceptation du devis se matérialise par la signature du CLIENT.\n\n4) Remise des plans\nAvant l’exécution des travaux, le CLIENT s’engage à remettre au prestataire les plans des réseaux et des ouvrages enterrés. Pour tout dégât causé aux dits réseaux ou ouvrages non ou mal signalés par le CLIENT, la responsabilité du prestataire ne pourra en aucun cas être engagée.",null,"5) Prix - Facturation – Paiement\n     1.     Les produits et services proposés par le prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur selon le devis établi par lui. Les prix sont exprimés en euros, HT et TTC.\n     2.     Sauf accord contraire dans le devis, un acompte de 30% du prix qui y est stipulé est versé par le CLIENT lors de l’acceptation de celui-ci. La commande ne recevra exécution qu’après l’encaissement de cette somme par le prestataire.\nEn cas d’annulation de la commande par le CLIENT après son acceptation par le prestataire moins de ……. jours avant la date prévue pour la fourniture des services commandés, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l’acompte versé sera de plein droit acquis au prestataire et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement. \nLe solde du prix est payable à la réception des travaux ou à la livraison, à moins que les parties aient convenu dans le devis de toute autre modalité de paiement.Les paiements seront effectués par chèque, en espèce ou virement, sauf accord contraire dans le devis. Cependant les règlements ayant pour objet le paiement de tout ou partie d'une dette de plus de 1000 € TTC doivent être faits par chèque barré, virement ou carte de crédit ou de paiement (L112-6 code monétaire).\n     3.     Conformément à l’article L.441-3 du code de commerce, les factures seront adressées au CLIENT PROFESSIONNEL au plus tard lors de la réception des travaux et/ou produits.\n     4.     Entre professionnels, en cas de retard de paiement ou d’encaissement de tout ou partie du prix, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage sera dû sur la totalité des sommes TTC impayées dès la survenance de l’échéance figurant sur la facture et sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire pour cela (article L. 441-6 du code de commerce).\nTout retard de paiement entraîne en outre, de plein droit, sans qu’il soit besoin de mise en demeure : l’exigibilité de la totalité des créances du prestataire, même non échues, ainsi que le droit pour le prestataire de suspendre toutes les livraisons et tous les travaux en cours jusqu’à complet paiement et la possibilité pour le prestataire d’exiger un paiement intégral à la commande pour les affaires à venir.\nEntre les professionnels, le délai de règlement des sommes dues est fixé au 30ème jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée (article L441-6 du code du commerce). Tout retard de paiement entrainera le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.\n     5.     Pour les CLIENTS PARTICULIERS/CONSOMMATEURS, conformément à l’article 1er de l’arrêté n°83-50A du 3 octobre 1983, le prestataire transmettra ou remettra au client une note reprenant les prestations réalisées et leur montant.\n\n6) Réserve de propriété\nTous les produits remis au CLIENT en exécution du contrat restent la propriété du prestataire jusqu’à complet encaissement de leur prix. Les risques (perte, vol, détérioration, etc.) relatifs aux dits produits sont cependant transférés au CLIENT dès leur livraison, de même que l’obligation de réparer les dommages qu’ils pourraient causer aux biens et aux personnes.\n\n7) Délais d’exécution\n     1.     Les retards ne pourront pas être invoqués par les clients professionnels pour justifier l’annulation de la commande ou pour ouvrir droit à des retenues sur le prix ou au paiement de dommages intérêts par le prestataire.\n     2.     Conformément à l’article L.111-1 du code de la consommation, dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le prestataire doit, lorsque la livraison de bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. A défaut d’indication, le prestataire livre le produit ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat (article L.216-1 du Code de la consommation).\nDans les conditions prévues à l’article L.216-2 du code de la consommation, les clients consommateurs pourront dénoncer le contrat dont le prix convenu en TTC excède les seuils fixés par voie réglementaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un écrit sur un autre support durable si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le prestataire d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai sauf cas de force majeure. Le contrat est considéré comme rompu à la réception par le prestataire de la lettre du consommateur l’informant de la dénonciation, à moins que la livraison soit intervenue entre l’envoi et la réception de la lettre. Les sommes versées par le CLIENT lui seront alors restituées au plus tard dans les 14 jours qui suivent la "]
{"$rows_empty":48}
["date de dénonciation du contrat, à l’exclusion de toute indemnisation ou retenue.\n\n8) Réception des travaux et produits\nA défaut de stipulation contraire dans le devis, la prise de possession des travaux et/ou des produits vaut réception, les éventuelles réserves étant formulées comme suit. En l’absence de procès verbal de réception, les travaux et/ou produits sont présumés être conformes à défaut de réserve formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours après la réception pour les travaux et 5 jours après la livraison pour les produits. En présence d’un procès verbal de réception, les travaux et/ou produits sont présumés être conformes, à défaut de réserve formulée sur ce document.\n\n9) Responsabilité - Force majeure\n     1.     Le prestataire est tenu d’une obligation de moyen et non de résultat, sauf lorsque cela est prévu par une disposition légale impérative.\n     2.     En ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux, le prestataire ne pourra voir sa responsabilité engagée au titre des dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par les clients professionnels principalement pour leur usage ou leur consommation privée (article 1386-15 du code civil).\n     3.     Le prestataire sera exonéré de toute responsabilité lorsqu’il aura été empêché d’exécuter en tout ou partie ses obligations, notamment en matière de délais, en raison d’un cas de force majeur. Les parties conviennent que seront notamment assimilés à des cas de force majeure les intempéries, les catastrophes naturelles, les sécheresses, les inondations, les grèves ou le manque de main d’œuvre, sauf lorsque de telles assimilations sont interdites par des dispositions légales d’ordre public.\n     4.     Pour garantir les conséquences pécuniaires d’une éventuelle mise en cause de sa responsabilité, le prestataire a souscrit une assurance dont les garanties et capitaux figurent sur l’attestation, dont il pourra sur simple demande du CLIENT lui en être remis un exemplaire. \n     5.     Le CLIENT déclare avoir souscrit toutes assurances utiles pour couvrir tout sinistre direct et indirect pouvant affecter les biens.\n\n10) Garanties légale et contractuelle\n     1.     Le prestataire n’accorde aucune garantie contractuelle automatique\n     2.     Cependant, les végétaux fournis et plantés par le prestataire peuvent faire l’objet d’une garantie contractuelle de reprise selon un prix à convenir entre les parties. Cette garantie s’applique jusqu’au 1er juillet de l’année civile suivant celle au cours de laquelle les végétaux ont été plantés.\nCette garantie sera exclue :\n     -     si l’entretien à la charge du CLIENT n’a pas été correctement effectué, notamment l’arrosage, le bassinage, la vérification des tuteurs et des haubans, les traitements parasitaires, le désherbage des massifs, etc.\n     -     en cas de vandalisme, vol, gel, sécheresse, inondation, grêle, orage violent et neige, produits désherbants non-appropriés.\n     -     si les végétaux n’ont pas été fournis.\n     3.     De plus, le CLIENT bénéficie de la garantie contractuelle éventuellement offerte par les fournisseurs des produits que le prestataire lui a vendus.\n     4.     A l’égard des clients consommateurs, les produits fournis par le prestataire bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire, conformément aux dispositions légales ;\n– de la garantie légale de conformité pour les produits apparemment défectueux, abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas à la commande, dans les conditions de l'article L. 217-4 et suivants du code de la consommation ;\n– de la garantie légale contre les vices cachés provenant d’un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à leur utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil.\n_______________________________________________________________\nPour agir en garantie légale de conformité, le CLIENT :\n- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du produit pour agir ;\n- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du produit, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 217-9 du code de la consommation ;\n- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du produit durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du Produit.\nLa garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.\nPour la garantie des vices cachés, si le CLIENT décide de la mettre en œuvre, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil.\n______________________________________________________________\n",null,"La responsabilité du prestataire ne saurait être engagée dans les cas suivants :\n- non-respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu’il appartient au client de vérifier ;\n– en cas de mauvaise utilisation, d’utilisation à des fins professionnelles, négligence ou défaut d’entretien de la part du CLIENT, comme en cas d’usure normale du produit, d’accident ou de force majeure.\nLa garantie du prestataire est, en tout état de cause, limitée au remplacement ou au remboursement des produits non conformes ou affectés d’un vice.\n     6.     Si le prestataire exécute des travaux entrant dans le cadre de l’article 1792 du code civil, ces travaux sont couverts par la garantie décennale.\n\n11) Propriété intellectuelle\n1. Le prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc., réalisés (même à la demande du CLIENT) en vue de la fourniture des services au CLIENT.\n2. Le CLIENT s’interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc., sans l’autorisation expresse, écrite et préalable du prestataire qui peut la conditionner à une contrepartie financière.\n\n12) Droit de rétractation\n1. Pour les contrats conclus hors établissement tels que définis à l’article L 221-1 du Code de la Consommation (c’est-à-dire les contrats souscrits dans tout lieu où le prestataire n’exerce pas son activité habituelle ou s’il l’exerce, si le client a été sollicité dans un lieu différent, ou lors d’une excursion ayant pour but ou effet de promouvoir les biens et/ou services du prestataire) entre le prestataire et un CLIENT particulier consommateur, le CLIENT dispose, conformément à la loi, d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat ou de la réception du produit pour exercer son droit de rétractation auprès du prestataire et annuler sa commande, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité, à fin d'échange ou de remboursement, sauf si l'exécution des prestations a commencé, avec l'accord du Client et est pleinement réalisée, avant la fin du délai de rétractation et à condition que les produits soient retournés dans leur emballage d’origine et en parfait état dans les 14 jours suivant la notification de la décision de rétractation du CLIENT.\nLe droit de rétractation peut être exercé à l'aide du formulaire type de rétractation accompagnant le contrat, auquel cas un accusé de réception sur un support durable sera immédiatement communiqué au CLIENT par le prestataire, ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter.\nEn cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix des services et/ou produits achetés et les frais de livraison sont remboursés. Les frais de retour sont à la charge du client, sauf si les produits sont livrés au moment de la conclusion du contrat et que ceux-ci ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.\nLe remboursement des sommes effectivement réglées par le CLIENT sera effectué dans un délai de 14 jours à compter de la réception des produits retournés ou pour une prestation de service, à compter de la réception, par le prestataire, de la notification de la rétractation du CLIENT.\n2. Le droit de rétractation s’applique sous réserve des exceptions mentionnées à l’article L.221-28 du code de la consommation.\n3. Dans le cas d’un contrat de prestation de services hors ceux visés à l’article L.221-28 du Code de la consommation, si le CLIENT a demandé de commencer la prestation pendant le délai de rétractation, il doit payer au PRESTATAIRE un montant proportionnel à ce qui lui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le PRESTATAIRE de sa rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat.\n\n13) Information précontractuelle - Acceptation des CGV\n1. Le CLIENT reconnaît avoir eu communication, préalablement à l’achat immédiat ou à la passation de sa commande, d’une manière claire et compréhensible, des présentes CGV et de toutes informations et renseignements visés aux articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation et en particulier :\n- les caractéristiques essentielles du produit et/ou de la prestation de service ;\n- le prix des produits et/ou de la prestation de service et des frais annexes (livraison, par exemple) ;\n- en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le prestataire s’engage à livrer le produit et/ou la prestation de service ;\n- les informations relatives à l’identité du prestataire, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte ;\n- les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre ;\n- la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige.\n2. Le fait pour un CLIENT particulier ou professionnel d’effectuer un achat ou de commander un produit et/ou une prestation de services emporte adhésion et "]
{"$rows_empty":49}
["acceptation pleine et entière des présentes CGV, ce qui est expressément reconnu par le CLIENT.\n\n14) Traitement des données\nLa réalisation des obligations prévues par le contrat liant les parties et la gestion de sa relation « client » conduisent le Prestataire à collecter les données à caractère personnel de ses clients. Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement sous la responsabilité de :\nIndiquer la dénomination de l’entreprise et les informations légales (adresse du siège social, numéro RCS et lieu d’immatriculation le cas échéant, forme et capital social pour les sociétés), et le cas échéant, le nom du représentant légal\nLes données personnelles que vous communiquez au Prestataire sont destinées à la gestion des demandes, devis et commandes et à la constitution d’un fichier clientèle à des fins de prospection commerciale. Ces informations pourront également être conservées aux fins de preuve dans le respect des obligations légales et réglementaires (paiement, garantie, litige …).\nLes données collectées sont susceptibles d’être conservées pendant toute la durée de la relation commerciale et pendant 3 ans après cette dernière pour permettre la prospection commerciale.\nLe prestataire ne communique vos données à caractère personnel qu’à des destinataires habilités et déterminés. Les destinataires de vos données à caractère personnel sont les services concernés du prestataire.\nVous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou d’une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : ",null,"Mentionner les coordonnées de l’entreprise (adresse mail, adresse postale).\nVous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, site Internet : www.cnil.fr \n\n15) Réclamations => à ajuster si l’entreprise a choisi un autre médiateur de la consommation.\nEn cas de conflit non résolu avec le PRESTATAIRE, le CLIENT consommateur peut formuler gratuitement ses réclamations auprès de l’Association des Médiateurs Européens http://www.mediationconso-ame.com (Médiation de la consommation AME, 11 Place Dauphine, 75001 Paris), dans les conditions prévues aux articles L.612-1 et suivants. En particulier, le CLIENT consommateur doit justifier avoir préalablement tenté de résoudre son litige directement auprès du PRESTATAIRE par une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le CLIENT dispose d’un délai d’un an à compter de sa réclamation écrite auprès du PRESTATAIRE pour introduire sa demande auprès du médiateur.\n\nFait le :                                                   à : \t\t\nSignature du Client                            Signature et tampon du Prestataire :"]
{"$rows_empty":17}
["Modèle de formulaire de rétractation pour les contrats hors établissement UNIQUEMENT tels que prévus à l’article 12 \nVeuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.\n\nÀ l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :\n\nJe/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :\n\nCommandé le (*)/reçu le (*) :\n\nNom du (des) consommateur(s) :\nAdresse du (des) consommateur(s) :\n\nSignature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : […] »\n\nDate :\n\n\n\n\n(*) Rayez la mention inutile."]

{"sheet":"(aide - calcul de prix)","index":2,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[3,9,3,11],[5,2,5,3],[7,2,7,3],[9,4,9,8],[9,9,9,11],[37,1,38,1],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[40,5,41,5],[43,0,43,1],[43,7,43,8],[44,0,54,1],[45,7,45,8],[55,0,55,4],[56,0,56,4]]}
["Ce tableau vous permet de calculer vos prix selon la méthode décrite sur le site de l'Unep (suivez ce lien pour en savoir plus : http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/march%C3%A9s-priv%C3%A9s/savoir-calculer-ses-prix-unitaires).\nUne fois le calcul terminé, effacez les cases vertes pour réutiliser le tableau."]
["ÉTUDE DE PRIX"]
[]
[null,"N° du prix : ",null,null,"DÉSIGNATION DU PRIX :",{"$nulls":3},"Affaire :"]
[]
[null,"Date :",null,null,"UNITÉ :",null,"Quantité :"]
[]
[null,"Date prévisionnelle de réalisation :",{"$nulls":4},"Rendement journalier * :"]
[]
[{"$nulls":4},"Coûts Directs HT",{"$nulls":4},"DÉPENSES RÉALISÉES HT"]
["N°","DÉSIGNATION","Unité","Quantité\nDurée d'utilisation","Main d'œuvre PU","Matériaux et fourniture PU","Matériel PU","TOTAL TRAVAUX PROPRES **","TOTAL TRAVAUX S/TRAITÉS","Qté","P.U","TOTAL"]
[1,"Main d'œuvre"]
[{"$nulls":7},{"$f":"E13*D13","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"K13*J13","v":0}]
[{"$nulls":7},{"$f":"E14*D14","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"K14*J14","v":0}]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[2,"Matériaux et fournitures"]
[{"$nulls":7},{"$f":"F20*D20","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"K20*J20","v":0}]
[{"$nulls":7},{"$f":"F21*D21","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"K21*J21","v":0}]
[{"$nulls":7},{"$f":"F22*D22","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"K22*J22","v":0}]
[{"$nulls":7},{"$f":"F23*D23","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"K23*J23","v":0}]
[3,"Matériel"]
[{"$nulls":7},{"$f":"G25*D25","v":0},{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[4,"Sous-Traitance identifiée"]
[{"$nulls":8},{"$f":"F32*D32","v":0},null,null,0]
[{"$nulls":8},{"$f":"F33*D33","v":0},null,null,0]
[{"$nulls":8},{"$f":"F34*D34","v":0},null,null,0]
[{"$nulls":6},"COÛTS DIRECTS",{"$f":"SUM(H12:H34)","v":0},{"$f":"SUM(I32:I34)","v":0},null,null,{"$f":"SUM(L12:L34)","v":0}]
["N.B.","En cas de plantation, application d'un pourcentage de garantie de reprise sur les postes 1, 2 et 3"]
[]
[null,"TOTAL TRAVAUX PROPRES","Coûts indirects/CA (%) (1)",null,null,"Marge brute/CA (%) (1+2)",{"$f":"E38+E39","v":{"v":0,"d":"0%"}},{"$f":"H35*G38","v":0}]
[null,null,"Bénéfice/CA (%) (2)",null,null,"Coefficient de marge brute /Coûts directs (K)",{"$f":"100/(100-G38*100)","v":{"v":1,"d":"1.00"}},{"$f":"H35*G39","v":0}]
[]
[{"$nulls":5},"TOTAL TRAVAUX SOUS TRAITES IDENTIFIES","Bénéfice/coûts directs (%)",null,{"$f":"I35*H41","v":0}]
[{"$nulls":6},"Coefficient ",{"$f":"100/(100-H41*100)","v":{"v":1,"d":"1.00"}},{"$f":"I35*H42","v":0}]
[]
["OBSERVATIONS",{"$nulls":5},"PRIX DE VENTE  HT",{"$f":"I42+H39","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[]
[{"$nulls":6},"PRIX UNITAIRE DE VENTE HT",{"$f":"H44/H6","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,"par",{"$f":"IF($F$6<>0,$F$6,\"\")","v":""}]
{"$rows_empty":9}
["Rendement journalier * : par homme ou par équipe pour une journée"]
["Total Travaux propres ** : Affectés à l'entreprise"]

{"sheet":"(aide - exemple de calcul)","index":3,"n_rows":56,"n_cols":12,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,11],[2,2,2,3],[2,5,2,6],[2,9,2,11],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[8,4,8,8],[8,9,8,11],[36,1,37,1],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[39,5,40,5],[42,0,42,1],[42,7,42,8],[43,0,53,1],[44,7,44,8],[54,0,54,4],[55,0,55,4]]}
["ÉTUDE DE PRIX"]
[]
[null,"N° du prix : ",null,null,"DÉSIGNATION DU PRIX :","Engazonnement par placage",null,null,"Affaire :","M. et Mme MARTIN"]
[]
[null,"Date :","2018-10-12",null,"UNITÉ :","m²","Quantité :",200]
[]
[null,"Date prévisionnelle de réalisation :","Avril 2019",{"$nulls":3},"Rendement journalier * :",50]
[]
[{"$nulls":4},"Coûts Directs HT",{"$nulls":4},"DÉPENSES RÉALISÉES HT"]
["N°","DÉSIGNATION","Unité","Quantité\nDurée d'utilisation","Main d'œuvre PU","Matériaux et fourniture PU","Matériel PU","TOTAL TRAVAUX PROPRES **","TOTAL TRAVAUX S/TRAITÉS","Qté","P.U","TOTAL"]
[1,"Main d'œuvre"]
[null,"Chef de chantier","Jour",4,{"v":220,"d":"220.00"},null,null,{"$f":"E12*D12","v":{"v":880,"d":"880.00 "}},{"$nulls":3},{"$f":"K12*J12","v":0}]
[null,"Ouvrier qualifié","Jour",4,{"v":195,"d":"195.00"},null,null,{"$f":"E13*D13","v":{"v":780,"d":"780.00 "}},{"$nulls":3},{"$f":"K13*J13","v":0}]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[2,"Matériaux et fournitures"]
[null,"Terreau en sac de 80 l (Éts XX)","Sac",5,null,{"v":15.6,"d":"15.60"},null,{"$f":"F19*D19","v":{"v":78,"d":"78.00 "}},{"$nulls":3},{"$f":"K19*J19","v":0}]
[null,"Gazon de plaquage (Entreprise YY)","m²",220,null,{"v":4.5,"d":"4.50"},null,{"$f":"F20*D20","v":{"v":990,"d":"990.00 "}},{"$nulls":3},{"$f":"K20*J20","v":0}]
[null,"Décharge Déchets Verts (Ent. WW)","T",0.1,null,{"v":34,"d":"34.00"},null,{"$f":"F21*D21","v":{"v":3.4000000000000004,"d":"3.40 "}},{"$nulls":3},{"$f":"K21*J21","v":0}]
[{"$nulls":7},{"$f":"F22*D22","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"K22*J22","v":0}]
[3,"Matériel"]
[null,"Camionnette","Jour",4,null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"$f":"G24*D24","v":{"v":200,"d":"200.00 "}},{"$nulls":3},0]
[null,"Motoculteur","Jour",4,null,null,{"v":15,"d":"15.00"},{"v":60,"d":"60.00 "},{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":7},0,{"$nulls":3},0]
[4,"Sous-Traitance identifiée"]
[{"$nulls":8},{"$f":"F31*D31","v":0},null,null,0]
[{"$nulls":8},{"$f":"F32*D32","v":0},null,null,0]
[{"$nulls":8},{"$f":"F33*D33","v":0},null,null,0]
[{"$nulls":6},"COÛTS DIRECTS",{"$f":"SUM(H11:H33)","v":{"v":2991.4,"d":"2,991.40 "}},{"$f":"SUM(I31:I33)","v":0},null,null,{"$f":"SUM(L11:L33)","v":0}]
["N.B.","En cas de plantation, application d'un pourcentage de garantie de reprise sur les postes 1, 2 et 3"]
[]
[null,"TOTAL TRAVAUX PROPRES","Coûts indirects/CA (%) (1)",null,{"v":0.25,"d":"25%"},"Marge brute/CA (%) (1+2)",{"$f":"E37+E38","v":{"v":0.35,"d":"35%"}},{"$f":"H34*G37","v":{"v":1046.99,"d":"1,046.99 "}}]
[null,null,"Bénéfice/CA (%) (2)",null,{"v":0.1,"d":"10%"},"Coefficient de marge brute /Coûts directs (K)",{"$f":"100/(100-G37*100)","v":{"v":1.5384615384615385,"d":"1.54"}},{"$f":"H34*G38","v":{"v":4602.153846153847,"d":"4,602.15 "}}]
[]
[{"$nulls":5},"TOTAL TRAVAUX SOUS TRAITES IDENTIFIES","Bénéfice/coûts directs (%)",{"v":0.2,"d":"20%"},{"$f":"I34*H40","v":0}]
[{"$nulls":6},"Coefficient ",{"$f":"100/(100-H40*100)","v":1.25},{"$f":"I34*H41","v":0}]
[]
["OBSERVATIONS",{"$nulls":5},"PRIX DE VENTE  HT",{"$f":"I41+H38","v":{"v":4602.153846153847,"d":"4,602.15 €"}}]
[]
[{"$nulls":6},"PRIX UNITAIRE DE VENTE HT",{"$f":"H43/H5","v":{"v":23.010769230769235,"d":"23.01 €"}},null,"par",{"$f":"IF($F$5<>0,$F$5,\"\")","v":"m²"}]
{"$rows_empty":9}
["Rendement journalier * : par homme ou par équipe pour une journée"]
["Total Travaux propres ** : Affectés à l'entreprise"]